Lyftanvisning för amputationssele (omlottkoppling)

Brukare:       Personnummer:

Datum:       Brukarvikt:       Information lämnad till:       Lyftsele:       Ind nr:       Lyft:

Förskrivare:       Tel:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ryggdelens nederkant** |  | Lyftbygelns bredd |
|  |  | cm.Övre lyftbandens koppling |
| **Benstödens placering och koppling** |  |  |
|  | Båda bendelarna placeras omlott under vårdtagarens lårBandstyrning Bendelsbanden träs genom lyftselens fastsydda sidoband. Den inre på lyftselens insida och den yttre på utsidan | Nedre lyftbandens kopplingRyggdelens lyftbandskoppling |
| **Armarnas placering** |  | Anmärkning |
|  |  |  |

Lyftselen **ska tas bort /kan lämnas kvar** efter avslutad förflyttning

Vid lyft **bör/ska** det vara      personal. Övrigt:

# Information avseende personlyft/lyftsele

Om patientens funktioner eller kroppsvikt förändras kan säkerheten vid lyftet påverkas, kontakta förskrivare omgående, se sid 1.

**Vid lyft**

* Kontrollera alltid ev. slitage av lyftselen innan varje lyft och framför allt efter tvätt.
* Planera inför lyftet detta genom att t ex. ställa rullstolen nära.
* Placera lyftselen enligt den individuella lyftanvisningen, se sid 1.
* Sänk ner lyftbygeln till brösthöjd innan du krokar på lyftselen.
* Var observant på att patienten ej slår huvudet i lyftbygeln.
* Förbered patienten på lyftet, ha ögonkontakt.
* Höj upp lyften och stanna till då lyftselens band är sträckta, kontrollera att inget lyftband har hakat ur eller att lyftselen sitter snett, innan du fortsätter lyftet.
* Lyft inte upp patienten högre upp än vad som behövs.
* Förflytta patienten i lyften så kort sträcka som möjligt, gör endast en överflyttning. Om möjligt, låt lyften stå still och byt ex. rullstol mot hygienstol bakom patienten. Används taklyft rekommenderas ej överkoppling.
* Tänk på att klädesplagg med hal/glatt yta ökar risken för urglidning.
* Arbeta med golvlyftens hjul olåsta vid lyft från säng/stol.
* Golvlyftens hjul ska vara låsta vid lyft från golv.

## Besiktning av lyftsele (enligt EN ISO 10535:2006)

Besiktning ska utföras minst var sjätte månad.

Vid besiktning se över följande:

* Märkning: du ska kunna läsa ut ex. modell och tvättråd.
* Kontrollera: Tyg, sömmar och lyftband. Upptäcks hål, revor, nötning, blekning eller annan förändring av materialet kontakta omgående förskrivaren.

Ind-nummer Besiktningsdatum Godkänd/EJ godkänd Namn

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Enhetschefen ansvarar för att besiktning utförs.**

**Detta dokument förvaras tillsammans med lyftselen.**