**Städrutiner avdelningskök**

Enhet: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Avdelning: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_År:\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Varje dag**

* **Vagnar, bänkar och väggen strax ovanför**

Handskura med ren trasa, varmt vatten och diskmedel. Skölj med hett vatten och torka av med ren trasa. Torka torrt med papper

* **Handtvättställ**
* **Värmeugn**

Ta bort smulor och spill. Kontrollera om ugnen har ett självrengöringsprogram. Använd det i så fall. Övriga ugnar rengörs med ugn-rengöringsmedel enligt anvisning från ugnstillverkaren.

* **Handtag och vred på dörrar och maskiner** som används dagligen
* **Maskiner**

Rengörs efter användning.

* **Skärbräda**

Rengörs efter användning med vatten och rengöringsmedel. Byts ut när den är sliten.

* **Golv**

Torkas med våt städmopp. Används endast i köket.

* **Förkläde och disktrasa bytts ut dagligen.**

Används endast i köket.

Se till så köket ser rent och prydligt när du lämnar det.

**Varje vecka**

* **Kylskåp**

Torkas med ren trasa lätt fuktad med vatten och anvisat rengöringsmedel. Se till att all mat är övertäckt eller i sluten förpackning.

* **Diskmaskin**

Sidorna på maskinens lucka rengörs. Grovsil töms och kontroll att spolvingar roteras.

* **Över och underskåp**

Luckor torkas med ren trasa, lätt fuktad med vatten och anvisat rengöringsmedel.

**Varje halvår**

* **Kylskåp**

Hyllor, väggar och dörrar till kyl och frys ska torkas av utvändigt och invändigt med ren trasa, varmt vatten och diskmedel.

* **Frysskåp**

Töm och frosta av. Kontrollera datum på varorna för att se om något bör kasseras. Torka frysen och frysdörren utvändigt och invändig med ren trasa, varmt vatten och diskmedel.

* **Skåp /Lådor / Hyllor**

Töm och torka ur. Ställ tillbaka varorna och köksutrustning.

* **Kransilar**

Skruva loss yttersta delen av vattenkranarna och rengör silen som sitter innanför. Borsta med hett vatten och diskmedel.

* **Fläktkåpa och filter**

Torka rent med trasa och fettlösande rengöringsmedel.

* **Kontroll av termometrar**

1. Fyll en termosflaska med krossad is.
2. Fyll på med kallt vatten till is-nivån.
3. Vänta tio minuter och stick sedan ner givaren i blandningen.
4. Rör om med givaren till temperaturen stannat av. Det tar minst 5 min.
5. Läs av och anteckna i protokollet.
6. Temperaturen ska vara 0 grader. Om temperaturen inte är 0°C ska detta märkas med en klisterlapp på termometern.

Ta hänsyn till avvikelsen vid mätning. Om temperaturen avviker mer plus 5°C till minus 5 °C ska en ny termometer inköpas